|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск  от «20» 07 2020 № 1266 |

Порядок оснащения мест постоянного (временного) проживания граждан и территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в границах сельских населенных пунктов

ЗАТО Железногорск

Таблица 1

Перечень первичных средств

тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам необходимо иметь в местах постоянного (временного) их проживания в границах сельских населенных пунктов ЗАТО Железногорск

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п  № | Наименование зданий и помещений | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) | | | | | |
| Порош-ковый огнету-шитель ОП-4  (или анало-гичный) | Ящик с песком объемом не менее 0,5 куб.м, совковая лопата | Бочка с водой объемом не менее 0,2 куб. метра, ведро объемом 10л | Багор, топор, лопата штыковая | Покрывало для изоляции очага возгорания | Лестница приставная (достающая до карниза жилого дома) |
| 1. | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания |  | 1, 1 (\*) | 1, 2 (\*) | 1, 1, 1  (\*) | 1 | 1 |
| 2. | Жилые дома для постоянного проживания |  | 1, 1 (\*) | 1, 2 (\*) | 1, 1, 1 | 1 | 1 |
| 3. | Индивидуальные гаражи | 1 | 1, 1 (\*) | - | - | 1 |  |
| 4. | Квартира в многоквартирном жилом доме | 1 | - | - | - | 1 |  |

Примечание:

1. (\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. Бочка с водой и ведро могут быть заменены огнетушителем.
3. Каждый огнетушитель должен храниться, содержаться, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя по его эксплуатации.
4. Огнетушители должны размещаться в коридорах, проходах на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. Расположение огнетушителей не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

Таблица 2

Перечень первичных средств

тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования  сельских населенных пунктов

ЗАТО Железногорск

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п  № | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
|
| 1. | Лом | 1 |
| 2. | Багор | 1 |
| 3. | Ведро | 2 |
| 4. | Покрывало для изоляции очага возгорания  размером не менее 1\*1 м | 1 |
| 5. | Лопата штыковая | 1 |
| 6. | Лопата совковая | 1 |
| 7. | Вилы | 1 |
| 8. | Емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. метра | 1 |

Примечание:

1. Конструкция ящика с песком должна исключать попадание в нее осадков и быть удобной для извлечения песка, конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка.
2. Покрывало для ликвидации очага пожара должно храниться во влагозащитных заводских упаковках – чехлах, футлярах, сумках, дающих возможность быстрого применения при пожаре и периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушиваться и очищаться от пыли.