Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 13.12.2021 № 2369

**г. Железногорск**

Об утверждении плана капитального ремонта (ремонта) дорог общего пользования местного значения на 2022-2026 годы

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 11.04.2018 № 762 «Об утверждении Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск и Порядка ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план капитального ремонта (ремонта) дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск на 2022-2026 годы (приложение).

2. МКУ «Управление имущественным комплексом» (Е.В. Винокуров) организовать своевременную подготовку проектно-сметной (сметной документации) в целях обеспечения выполнения работ по капитальному ремонту (ремонту) дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 13.12.2021 № 2369

План

капитального ремонта (ремонта) дорог общего пользования

местного значения ЗАТО Железногорск на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование автодороги | Кадастровый номер ОКС | Ориентировочные параметры проезжей части | Категория автомобильной дороги | Интенсивность1, авт./сут. | Наличие автобусных маршрутов | Комплексныйпоказательтранспортно-эксплуатационногосостояния3 | Сводный условный показатель4 | Дефекты покрытия3 | Недопустимые качественные показатели3 |
| Протяженность дороги/участка, м | Площадь дороги/участка, кв.м. | по ГОСТ Р 52398-20051 | по СП 42.13330.2016 |
| 2022 |
| Проезд "Ленинградский проспект" (нечетная сторона от жилого дома №29 до ул. 60 лет ВЛКСМ) | 24:58:0000000:4278 | 2 020,0 | 17 604,3 | 2 | 3 ого класс регулируемого движения | 3 302 | да | 0,4268 | 7737 | Карты заделанных выбоин, залитые трещины. Колейность при средней глубине колеи 30-40 мм. Поперечные редкие трещины (для переходных покрытий выбоины) на расстоянии 4-6 м. Продольная центральная трещина. Шелушение, выкрашивание. | Продольный профиль, радиусы кривых в плане, ровность покрытия, прочность дорожной одежды, глубина колеи |
| 2023 |
| Проезд "улица 60 лет ВЛКСМ" (участок пр-да Мира до жилого дома №111 по пр. Ленинградский) | 24:58:0000000:4390 | 1 180,0 | 17 700,0 | 2 | 3 - магистральные улицы районного значения | 1 899 | да | 0,5832 | 3256 | Карты заделанных выбоин, залитые трещины. Одиночная сетка трещин на площади до 10 кв. м с крупными ячейками (сторона ячейки более 0,5 м). Поперечные редкие трещины (для переходных покрытий выбоины) на расстоянии 4-6 м. Продольная центральная трещина. Шелушение, выкрашивание. | Радиусы кривых в плане, ровность покрытия |

|  |
| --- |
| 2024 |
| Проезд "улица Саянская" | 24:58:0000000:36170 | 1 265,0 | 11 351,0 | 4 | 3 - магистральные улицы районного значения | 1 073 | да | 0,4910 | 1093 | Карты заделанных выбоин, залитые трещины. Одиночная сетка трещин на площади до 10 кв. м с крупными ячейками (сторона ячейки более 0,5 м). Поперечные редкие трещины (для переходных покрытий выбоины) на расстоянии 4-6 м. Продольная центральная трещина. Шелушение, выкрашивание. | Ровность покрытия |
| Проезд "улица Толстого" | 24:58:0000000:36144 | 1 196,0 | 10 674,1 | 4 | 3 - магистральные улицы районного значения | 4 403 | да | 0,4179 | 5268 | Колейность при средней глубине колеи 20-30 ммПоперечные редкие трещины (для переходных покрытий выбоины) на расстоянии 6-8 м. Продольная центральная трещина. Продольные боковые трещины. Просадки (пучины) при относительной площади просадки 20-10%. Редкие выбоины на покрытиях, содержащих органическое вяжущее (расстояние 4-10 м). | Ширина и состояние обочин, продольный профиль, радиусы кривых в плане, ровность покрытия, прочность дорожной одежды |
| 2025 |
| Проезд "улица Строительная" | 24:58:0000000:36185 | 857,0 | 5 870,5 | 3 | 3 - магистральные улицы районного значения | 3 129 | да | 0,3520 | 2963 | Колейность при средней глубине колеи 20-30 мм. Неровности, связанные с ямочным ремонтом и заделкой трещин. Одиночная сетка трещин на площади до 10 кв. м с крупными ячейками (сторона ячейки более 0,5 м). Одиночные выбоины на покрытиях, содержащих органическоевяжущее (расстояние между выбоинами более 20 м). Поперечные редкие трещины (для переходных покрытий выбоины) на расстоянии 4-6 м. Продольная центральная трещина. Продольные боковые трещины. Шелушение, выкрашивание | Ширина и состояние обочин, радиусы кривых в плане, ровность покрытия |
| Проезд "улица Октябрьская" | 24:58:0000000:4297 | 937,0 | 9 145,4 | 3 | 3 - магистральные улицы районного значения | 7 616 | да | 0,3906 | 6499 | Карты заделанных выбоин, залитые трещины. Одиночная сетка трещин на площади до 10 кв. м с мелкими ячейками (сторона ячейки менее 0,5 м). Отдельные выбоины на покрытиях, содержащих органическое вяжущее (расстояние между выбоинами 10-20 м). Шелушение, выкрашивание. | Ширина и состояние обочин, ровность покрытия, прочность дорожной одежды |
| 2026 |
| Проезд "улица Советской Армии" | 24:58:0000000:36147 | 997,0 | 12 339,9 | 2 | 3 - магистральные улицы районного значения | 2 224 | да | 0,5243 | 4242 | Одиночная сетка трещин на площади до 10 кв. м с крупнымиячейками (сторона ячейки более 0,5 м). Отдельные выбоины на покрытиях, содержащих органическое вяжущее (расстояние между выбоинами 10-20 м). Поперечные одиночные трещины (для переходных покрытий отдельные выбоины) на расстоянии 10-20 м между трещинами. Шелушение, выкрашивание. | Ширина и состояние обочин, ровность покрытия, прочность дорожной одежды |
| Проезд "улица Красноярская" (участок от ул. Матросова до ул. Советской Армии) | 24:58:0000000:36163 | 1 980,0 | 15 592,5 | 2 | 3 - магистральные улицы районного значения | 5 660 | да | 0,6534 | 8662 | Колейность при средней глубине колеи 10-20 мм. Отдельные выбоины на покрытиях, содержащих органическоевяжущее (расстояние между выбоинами 10-20 м). Поперечные редкие трещины (для переходных покрытий выбоины) на расстоянии 8-10 м. Продольная центральная трещинаШелушение, выкрашивание. | Ширина и состояние обочин, продольный профиль, радиусы кривых в плане, ровность покрытия, глубина колеи |

Примечания:

1 - согласно технического паспорта дороги,

2 - согласно комплексной схемы организации дорожного движения,

3 - согласно отчета по оценке технического состояния дорожно-уличной сети ЗАТО Железногорск,

4 - условный показатель, зависящий от категории автодороги, интенсивности движения на ней, наличия автобусных маршрутов организованной перевозки пассажиров, комплексного показателя транспортно-эксплуатационного состояния дороги.